{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["分包明细表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"分包明细表","index":0,"n_rows":37,"n_cols":6,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,5]]}
["ETC系统机电设备采购清单"]
["序号","设备名称","性能参数","投标品牌型号","单位","数量"]
["1","北斗授时设备","支持NTP和SNTP协议，流行的网络主机系统/设备无需额外编写程序便可自动精确同步时间；\n卫星同步丢失后能够连续、稳定、高精度地输出与GPS接收机原始秒脉冲同步的替代（守时）时、分、秒脉冲，并维持内部时钟的精确性（即内部守时功能）；\n北斗接收器技术要求：接收载波频率：1561.098MHz（B1信号）；接收灵敏度：捕获<-138dBm，跟踪<-153dBm；同时跟踪：装置冷起动时，不少于4颗卫星；装置热起动时，不少于1颗卫星；捕获时间：装置热起动时<2min；装置冷起动时<5min；定时准确度：≤100ns(1pps相对于UTC时间)；\n支持BDSB1、GPSL1频点；\n输出1PPS脉冲信号：（TTL电平）准时沿：上升沿，上升时间≤60ns；上升沿的时间准确度≤1μs；脉冲宽度：20ms～200ms；\n卫星同步下，PPS授时精度：≤50ns（1σ）；\n守时精度：≤100ms（卫星失锁24小时内）；\nNTP授时精度：1-10ms；\n工作温度：-40℃～﹢85℃\"；\n相对湿度：5%～95%；\n冗余双电源AC：85V～264V/DC：85V～300V/DC：6V～24V支持交直流通用电源；\n接口类型：网络接口、RS232等接口；\n设备应具备掉电保持时钟功能；\n设备应具备实时时钟本地显示功能，支持LED告警指示，故障远程上报，设备远程工作状态查询、远程配置等功能；\n标准1U铝壳机箱，安装简易；\n功耗：低于35W。","广西交科JK-BDTB01","套",1]
["2","收费应用软件（站级）","广西高速公路站级收费应用软件，包含平台管理、收费管理、移动支付、清分结算、预约通行、稽核管理、费率计算等模块，支持高速通行、交易数据的展示、分析、处理，支持黑名单管理，支持报表生成、审核等。（含财务报表、统计报表、数据库等）\n","广西交科、定制","套",1]
["3","传输中间件软件（站级）","广西高速公路站级数据传输中间件软件，包含功能：\n1、车道到区中心数据传输\n2、车道到收费站数据传输\n3、门架数据接收\n4、车道到收费站图片日志传输\n5、门架及车道的图片日志按需调取\n6、计费模块基础信息升级\n7、状态名单同步\n","广西交科、定制","套",1]
["4","服务器基础软件","包含站级服务器操作系统、数据库、收费系统环境搭建、网络安全配置等内容。\n","广西交科、定制","套",1]
["5","收费分中心软件（黑名单应用软件）","广西高速公路收费分中心黑名单管理软件，支持区内黑名单、全国稽查黑名单数据包的接收及下发，支持车道状态名单更新，支持状态名单离线更新。（黑名单应用软件）\n","广西交科、定制","套",1]
["6","收费站称重软件","出口称重检测车道软件，支持不停车采集货车的重量、轴数、长宽高、车牌等全方位信息，获取车辆抓拍图片及称重视频，自动判定货车是否超重、超长、超宽、超高，对超限的车辆进行提示劝返，并将判定结果及相关数据实时传输至车道系统、省级治超平台，实现对高速公路车辆的重量管理。（具有查询、统计报表、导出报表等功能）\n","广西交科、定制","套",1]
["7","手持式收费机","ETC手持式便携机助力取消收费站工程智能化设计,立足掌上ETC时代多样化的服务器需求，实现ETC业务服务的智能化、移动化升级；\n产品技术标准：《电子收费专用短程通信》GB/T20851系列标准、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》及符合ISO/IEC14443Type-A非接触式读写技术规范；\nETC/MTC应急神器：产品内置IC卡及DSRC读写模块，有效的解决了ETC/MTC拥堵问题，助力智能化交通；\n模块多样化：内置蓝牙/4G全网通无线通信模块可与蓝牙打印机及蓝牙POS机外连接，可实现缴费及票据打印功能；\n创意独特化：智能化的OBU检测功能，迅速定位OBU故障原因，简化故障处理流程，提升用户的满意度；\n图像高清化：后置1300W高清摄像头，搭载高清图像处理性能，FHD级全高清显示，无论白天还是晚上，轻松采集作业；\n参数：\nPSAM卡槽4个\n系统配置Android6.0以上\nCPU高通8核，主频2.0GHz\n内存容量ROM:32G,最大支持128G扩展\nRAM:3G\n显示屏8英寸1920*1200\n摄像头800万后置摄像头200万前置摄像头\n电池5100mAh可充电锂电池\n无线模块全网通3G/4G、WiFi/蓝牙\n支持GPS/GLONASS/北斗\n数据接口USBType-C接口，（含无线路由器、软件及密钥卡等）","汇豪HHSCJ3","台",4]
["8","联网安装、调试设备联网调试","设备联网调试、对接广西高速公路调试、联网安装、调试、设备试运行等。\n","定制","项",1]
["9","车道控制机","CPU：采用低功耗处理器，CPU不低于双核，主频不低于2.5GHz；\n硬盘：固态硬盘不低于120GB，数据盘不低于1TB；\n内存：8GB以上；\nPCI总线，5个以上PCI扩展插槽；\nCRT：1个VGA或1个DVI-D；\n2个独立PCI10/100/1000MBase-TX网卡；\n1个并口，4个RS232端口，4个RS232/422/485端口（隔离）；\nUSB：不少于4×USB2.0端口；\n支持不少于16路开关量I/O；\n至少保存180天的流水记录和7天的图像信息；\n功耗：≤200W；\nMTBF：≥50000h；整机散热：宜选用嵌入式无风扇工业级主机；\n所有接口板和功能板附有光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击。（含IO板等）","捷赛JS-ELIC","套",10]
["10","车道控制柜","尺寸：650*800*300mm(宽*高*厚)，可根据实际情况进行调整；\n机柜设置有风扇；\n内置不少于16路的I/O板，能够监测I/O板的输出状态；\n开关门时能够感知并打开或关闭照明灯，并发送开关门状态；\n","捷赛JS-JG-ETC/HI","台",10]
["11","ETC综合显示屏（含黄色闪光报警器）","ETC综合显示屏（含黄色闪光报警器）\n显示屏亮度值：＞2000cd/m2；\n通行灯亮度值：红灯＞5000cd/m2，绿灯＞8000cd/m2；\n亮度自动调节；\n可视角度：＞120；\n车道通行指示灯控制方式：集成显示屏通讯指令的控制方式；\n车道通行指示灯供电：3A/5VDC；\n车道通行指示灯显示面积：200mm×200mm；\n声光报警器控制方式：集成显示屏命令控制；\n声光报警器供电：2A/220VAC；\n通讯方式：RS232/RS485串口通讯；\n浪涌电流保护；\n电源AC220V350W；\n滚动广告牌灯箱版面显示面积：688mm（长）×695mm（宽）；\n存储温度：-40℃～+85℃；\n工作温度：-20℃～+45℃；\n相对湿度最大95%；\n外壳：1.2mm镀锌板白色喷涂+5mm钢化玻璃；防护等级：IP65；\n安装：落地式；\n尺寸：箱体尺寸750mm（宽）×1650mm（高）×150mm（厚）。\n","捷赛JS-JX-A2-ETC","套",10]
["12","ETC车道信息屏（安装在门架上）","像素点中心距：20mm；\n象素晶片构成：2R1G；\n显示尺寸：3200mm×640mm；\n屏体尺寸：3300mm×720mm×200mm；\n屏体总像素：160×32，每屏可显示5字×1行（32点阵）；\n单元箱体尺寸(W×Hmm)：单元板尺寸256*128；单元板个数5*8=40个；\n单元板像素(dots)：8×16；\n显示驱动方式：静态恒流驱动；\n场扫描脉冲周期（场频）：＜1ms；\n屏幕寿命：＞100000h；\nBF/可靠试验：＞10000h/72h；\n显示方式：计算机异步通信；\n支持模式：红、黄、绿三种颜色；\n通讯方式、速率：TCP/IP/RS232/RS485；\n显示速度：＞120帧/秒；\n通讯距离：120m；\n供电要求：AC220V±10%，50Hz；\n整屏失控点：＜万分之一；\n可视角：水平±85度、垂直±85度；\n最佳视距：100m-350m；\n亮度及亮度调节：亮度符合国标要求、16级自动调节；\n整屏平整度/屏幕拼装间隙：＜1mm；\n最大功耗：1200W；\n保护接地电阻：≤4Ω；\n系统环境要求：-20℃-+70℃10%--95%RH；\n散热方式：轴流风扇自动控温；\n安装方式：吊装（可根据现场情况制定）。（安装在门架上）\n","JS-VMS-P20/2R1G","套",10]
["13","门架型立柱支架","高度≥6.3米、宽度≥5.5米、定制立柱等钢构件要求热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于610g/m2，现场焊接破坏的镀锌层要求手工补锌处理，刷乳白涂层。\nETC龙门架M形结构主体采用∅159mm厚为6mm无缝钢管和20mm镀锌板焊接而成，加工完成后主杆体整体热浸锌处理后喷涂高光白户外塑粉。\n横管使用∅60厚8mm镀锌管加工，两头车M60外牙并配4个M60六角大螺母。\n含现场安装不含基础\n","定制","套",10]
["14","ETC天线及控制器","双片式OBU交易成功率≥98%，车辆信息获取成功率≥99.5%。\n基本要求\n满足《电子收费专用短程通信》（GB/T20851-2007）的要求；\n天线发射功率（e.i.r.p）：≤+33dBm；\n天线通讯区域纵向距离可调整到0到15米；\n支持新旧国密PSAM卡；\n兼容国内所有符合DSRC短程通讯国家标准的电子标签；\nMTBF：≥70000小时；\n设备应支持AC220V±20%供电；\n功耗：≤60W/台；\n工作温度范围：-20℃～+70℃；\n相对工作湿度：4%～95%；\nRSU天线和控制器均采用三级防雷防静电技术，可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力；\n天线机箱和支架符合IP65抗腐蚀盐雾要求；\n能够自动检测和上报RSU状态、在线程序更新；\n相控阵天线，具有精确定位功能，能够将交易区域限制在本车道内，有效防止邻道交易和跟车交易。\n载波频率信道1：5.83GHz\n信道2：5.84GHz占用带宽≤5MHz频率容限±10×10-6等效全向辐射功率（EIEP）≤+33dBm\n杂散发射≤-36dBm/100kHz(30MHz～1000MHz)≤-40dBm/1MHz(2400MHz～2483.5MHz)≤-40dBm/1MHz(3400MHz～3530MHz)≤-33dBm/100kHz(5725MHz～5850MHz)（2.5倍带宽外）≤-30dBm/1MHz(其它1GHz～20GHz)\n邻道泄漏功率比≤-30dB\n天线半功率波瓣宽度水平面＜25°垂直面＜55°天线极化右旋圆极化\n交叉极化鉴别率最大增益方向：RSUt≥15dB；\n-3dB区域：RSUt≥10dB调制方式ASK调制系数0.7～0.9编码方式FM0\n位速率下行：256kbps　上行：512kbps\n位时钟精度±100×10-6接收灵敏度≤-70dBm唤醒信号15～17个周期14k方波\nBER10×10-6前导码16位“1”加16位“0”后导码最多8位\n","金溢SHINE-G2","套",10]
["15","高清车牌识别摄像机","能够识别符合GA36-2014、GA36-1-2001（含02式新号牌）标准的民用车号牌、军车号牌（含04及2012式）、警车号牌、武警车号牌（含2013式）、民航车号牌、新能源车号牌等特殊号牌的汉字、字母、数字、颜色等信息；可识别的车牌颜色含蓝、黄、黑、白、绿；性能要求\n图像颜色：彩色；\n像素：≥300万；\n抓拍图像及车牌识别时间：≤0.1s；\n车辆捕获率：在车速为0～220km/h条件下，≥99.5%（分子为抓拍图像车辆数量，分母为实际通行车辆总数）；\n车牌图像识别准确率：在车速为0～220km/h的条件下，≥95%（分子为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）；\n若支持车身颜色识别功能，则车身颜色日间识别准确率：≥70%；\n若支持车辆品牌标志识别功能，则车辆品牌标志日间识别准确率：≥75%；\n传输接口：RJ45，100M/1000M自适应，以太网口数量≥2个，支持RTP/RTSP、TCP/IP、NTP等协议；\n平均无故障时间：MTBF≥30000h；\n适应白天、黑夜、雨雾天气环境，防护等级：IP65；\n功耗：≤30W（含温控模块）；\n工作环境温度：-40℃～+70℃；\n工作环境相对湿度：＜95%；\n平均修复时间：MTTR≤10分钟；\n视频压缩标准：H.264/H265；\n图片上可叠加时间、门架站点、方向、车道号、车牌号、车牌颜色等信息；\n内置SD卡容量不小于32G，支持断网时本地存储；\n可识别的车牌类型：符合“GA36-2014”、“GA35.1-2001”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照、支持新能源车牌、港澳双车牌等的汉字、字母、数字、颜色等信息；\n自动检测和上报识别器和补光灯的状态；\n支持北斗校时；\n镜头玻璃具备防雾、除霜功能；\n防护罩具备防雨、遮阳功能；\n安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。\n高清车牌识别摄像机采用视频检测的检测模式，通过高清摄像机抓拍，采用光纤网络进行传输。每套设备包含1套不小于300万像素高清视频流高速车牌自动识摄像机、1个补光灯。\n","信路威SWHV-PCC300","套",10]
["16","ETC车道收费软件（基于linux的收费软件）","应用于广西高速公路ETC/MTC车道，支持双片式OBU、单片式OBU交易，支持车辆车牌识别、车型、称重数据接收，具备接收、更新收费参数功能，支持特情车辆拦截及报警，具备通行费计算功能，支持交易、通行数据记录及上传，支持手持机、手持天线等多种外设接入。（基于linux的收费软件）\n","广西交科、定制","套",10]
["17","车道控制机","CPU：采用低功耗处理器，CPU不低于双核，主频不低于2.5GHz；\n硬盘：固态硬盘不低于120GB，数据盘不低于1TB；\n内存：8GB以上；\nPCI总线，5个以上PCI扩展插槽；\nCRT：1个VGA或1个DVI-D；\n2个独立PCI10/100/1000MBase-TX网卡；\n1个并口，4个RS232端口，4个RS232/422/485端口（隔离）；\nUSB：不少于4×USB2.0端口；\n支持不少于16路开关量I/O；\n至少保存180天的流水记录和7天的图像信息；\n功耗：≤200W；\nMTBF：≥50000h；整机散热：宜选用嵌入式无风扇工业级主机；\n所有接口板和功能板附有光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击。\n","捷赛JS-ELIC","套",4]
["18","车道控制柜","尺寸：650*800*300mm(宽*高*厚)，可根据实际情况进行调整；\n机柜设置有风扇；\n内置不少于16路的I/O板，能够监测I/O板的输出状态；\n开关门时能够感知并打开或关闭照明灯，并发送开关门状态；\n","捷赛JS-JG-ETC/HI","台",4]
["19","ETC综合显示屏（含黄色闪光报警器）","ETC综合显示屏（含黄色闪光报警器）\n显示屏亮度值：＞2000cd/m2；\n通行灯亮度值：红灯＞5000cd/m2，绿灯＞8000cd/m2；\n亮度自动调节；\n可视角度：＞120；\n车道通行指示灯控制方式：集成显示屏通讯指令的控制方式；\n车道通行指示灯供电：3A/5VDC；\n车道通行指示灯显示面积：200mm×200mm；\n声光报警器控制方式：集成显示屏命令控制；\n声光报警器供电：2A/220VAC；\n通讯方式：RS232/RS485串口通讯；\n浪涌电流保护；\n电源AC220V350W；\n滚动广告牌灯箱版面显示面积：688mm（长）×695mm（宽）；\n存储温度：-40℃～+85℃；\n工作温度：-20℃～+45℃；\n相对湿度最大95%；\n外壳：1.2mm镀锌板白色喷涂+5mm钢化玻璃；防护等级：IP65；\n安装：落地式；\n尺寸：箱体尺寸750mm（宽）×1650mm（高）×150mm（厚）。（具有费额显示、通行指示、闪光报警等功能）\n","捷赛JS-JX-A2-ETC","套",4]
["20","ETC车道信息屏（安装于门架上）","像素点中心距：20mm；\n象素晶片构成：2R1G；\n显示尺寸：3200mm×640mm；\n屏体尺寸：3300mm×720mm×200mm；\n屏体总像素：160×32，每屏可显示5字×1行（32点阵）；\n单元箱体尺寸(W×Hmm)：单元板尺寸256*128；单元板个数5*8=40个；\n单元板像素(dots)：8×16；\n显示驱动方式：静态恒流驱动；\n场扫描脉冲周期（场频）：＜1ms；\n屏幕寿命：＞100000h；\nBF/可靠试验：＞10000h/72h；\n显示方式：计算机异步通信；\n支持模式：红、黄、绿三种颜色；\n通讯方式、速率：TCP/IP/RS232/RS485；\n显示速度：＞120帧/秒；\n通讯距离：120m；\n供电要求：AC220V±10%，50Hz；\n整屏失控点：＜万分之一；\n可视角：水平±85度、垂直±85度；\n最佳视距：100m-350m；\n亮度及亮度调节：亮度符合国标要求、16级自动调节；\n整屏平整度/屏幕拼装间隙：＜1mm；\n最大功耗：1200W；\n保护接地电阻：≤4Ω；\n系统环境要求：-20℃-+70℃10%--95%RH；\n散热方式：轴流风扇自动控温；\n安装方式：吊装（可根据现场情况制定）。（安装于门架上）\n","JS-VMS-P20/2R1G","套",4]
["21","门架型立柱支架","高度≥6.3米、宽度≥5.5米、定制立柱等钢构件要求热浸镀锌防腐处理，镀锌量不小于610g/m2，现场焊接破坏的镀锌层要求手工补锌处理，刷乳白涂层。\nETC龙门架M形结构主体采用∅159mm厚为6mm无缝钢管和20mm镀锌板焊接而成，加工完成后主杆体整体热浸锌处理后喷涂高光白户外塑粉。\n横管使用∅60厚8mm镀锌管加工，两头车M60外牙并配4个M60六角大螺母。含现场安装不含基础\n","定制","套",4]
["22","L型立柱支架","1.L形天线立杆主体高度≥6.3米、采用∅219mm厚为5mm无缝钢管和20mm镀锌板焊接而成，加工完成后主杆体整体热浸锌处理后喷涂高光白户外塑粉。\n2.横管使用∅80厚8mm镀锌管加工，两头车M60外牙并配4个M60六角大螺母；\n含现场安装不含基础\n","定制","套",4]
["23","ETC天线及控制器","双片式OBU交易成功率≥98%，车辆信息获取成功率≥99.5%。\n基本要求\n满足《电子收费专用短程通信》（GB/T20851-2007）的要求；\n天线发射功率（e.i.r.p）：≤+33dBm；\n天线通讯区域纵向距离可调整到0到15米；\n支持新旧国密PSAM卡；\n兼容国内所有符合DSRC短程通讯国家标准的电子标签；\nMTBF：≥70000小时；\n设备应支持AC220V±20%供电；\n功耗：≤60W/台；\n工作温度范围：-20℃～+70℃；\n相对工作湿度：4%～95%；\nRSU天线和控制器均采用三级防雷防静电技术，可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力；\n天线机箱和支架符合IP65抗腐蚀盐雾要求；\n能够自动检测和上报RSU状态、在线程序更新；\n相控阵天线，具有精确定位功能，能够将交易区域限制在本车道内，有效防止邻道交易和跟车交易。\n载波频率信道1：5.83GHz\n信道2：5.84GHz\n占用带宽≤5MHz\n频率容限±10×10-6\n等效全向辐射功率（EIEP）≤+33dBm杂散发射≤-36dBm/100kHz(30MHz～1000MHz)≤-40dBm/1MHz(2400MHz～2483.5MHz)≤-40dBm/1MHz(3400MHz～3530MHz)≤-33dBm/100kHz(5725MHz～5850MHz)（2.5倍带宽外）≤-30dBm/1MHz(其它1GHz～20GHz)\n邻道泄漏功率比≤-30dB\n","金溢SHINE-G2","套",4]
["24","高清车牌识别摄像机","能够识别符合GA36-2014、GA36-1-2001（含02式新号牌）标准的民用车号牌、军车号牌（含04及2012式）、警车号牌、武警车号牌（含2013式）、民航车号牌、新能源车号牌等特殊号牌的汉字、字母、数字、颜色等信息；可识别的车牌颜色含蓝、黄、黑、白、绿；性能要求\n图像颜色：彩色；\n像素：≥300万；\n抓拍图像及车牌识别时间：≤0.1s；\n车辆捕获率：在车速为0～220km/h条件下，≥99.5%（分子为抓拍图像车辆数量，分母为实际通行车辆总数）；\n车牌图像识别准确率：在车速为0～220km/h的条件下，≥95%（分子为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）；\n若支持车身颜色识别功能，则车身颜色日间识别准确率：≥70%；\n若支持车辆品牌标志识别功能，则车辆品牌标志日间识别准确率：≥75%；\n传输接口：RJ45，100M/1000M自适应，以太网口数量≥2个，支持RTP/RTSP、TCP/IP、NTP等协议；\n平均无故障时间：MTBF≥30000h；\n适应白天、黑夜、雨雾天气环境，防护等级：IP65；\n功耗：≤30W（含温控模块）；\n工作环境温度：-40℃～+70℃；\n工作环境相对湿度：＜95%；\n平均修复时间：MTTR≤10分钟；\n视频压缩标准：H.264/H265；\n图片上可叠加时间、门架站点、方向、车道号、车牌号、车牌颜色等信息；\n内置SD卡容量不小于32G，支持断网时本地存储；\n可识别的车牌类型：符合“GA36-2014”、“GA35.1-2001”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照、支持新能源车牌、港澳双车牌等的汉字、字母、数字、颜色等信息；\n自动检测和上报识别器和补光灯的状态；\n支持北斗校时；\n镜头玻璃具备防雾、除霜功能；\n防护罩具备防雨、遮阳功能；\n安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。\n高清车牌识别摄像机采用视频检测的检测模式，通过高清摄像机抓拍，采用光纤网络进行传输。每套设备包含1套不小于300万像素高清视频流高速车牌自动识摄像机、1个补光灯。\n","信路威SWHV-PCC300","套",4]
["25","扫码终端","具备语音播报，提示交易状态功能；\n具备图文显示功能，提示应缴金额、扣费状态等信息；\n支持标准串行接口RS-232接口；\n具备设备状态自检及状态上传功能；\n扫码终端需要支持现有的通用移动支付方式，如微信、支付宝、一卡通支付码等；\n二维码密度小于75mil时，二维码识读范围宜在10cm～150cm之间；\n扫码距离为80cm时，识读区域不宜低于40cm×40cm；\n设备电源模块支持AC220V±10%的电源输入；\nMTBF不低于10000H。\n","JS-MSPT","套",8]
["26","出口称重检测车道软件","应用于广西高速公路ETC/MTC车道，支持双片式OBU、单片式OBU、CPC卡交易，支持车辆车牌识别、车型、称重数据接收，具备接收、更新收费参数功能，支持特情车辆处理，具备通行费计算功能，支持现金、ETC卡、移动支付等多种收费方式，支持交易、通行数据记录及上传，支持手持机、手持天线等多种外设接入。\n","广西交科、定制","套",4]
["27","ETC/MTC车道收费软件（基于linux的收费软件）","应用于广西高速公路ETC/MTC车道，支持双片式OBU、单片式OBU、CPC卡交易，支持车辆车牌识别、车型、称重数据接收，具备接收、更新收费参数功能，支持特情车辆处理，具备通行费计算功能，支持现金、ETC卡、移动支付等多种收费方式，支持交易、通行数据记录及上传，支持手持机、手持天线等多种外设接入。（基于linux的收费软件）","广西交科、定制","套",4]
["28","车道控制机（用于收费车道）","CPU：采用低功耗处理器，CPU不低于双核，主频不低于2.5GHz；\n硬盘：固态硬盘不低于120GB，数据盘不低于1TB；\n内存：8GB以上；\nPCI总线，5个以上PCI扩展插槽；\nCRT：1个VGA或1个DVI-D；\n2个独立PCI10/100/1000MBase-TX网卡；\n1个并口，4个RS232端口，4个RS232/422/485端口（隔离）；\nUSB：不少于4×USB2.0端口；\n支持不少于16路开关量I/O；\n至少保存180天的流水记录和7天的图像信息；\n功耗：≤200W；\nMTBF：≥50000h；整机散热：宜选用嵌入式无风扇工业级主机；\n所有接口板和功能板附有光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击。（用于收费车道）","捷赛JS-ELIC","套",1]
["29","高清车牌识别摄像机（用于收费车道）","能够识别符合GA36-2014、GA36-1-2001（含02式新号牌）标准的民用车号牌、军车号牌（含04及2012式）、警车号牌、武警车号牌（含2013式）、民航车号牌、新能源车号牌等特殊号牌的汉字、字母、数字、颜色等信息；可识别的车牌颜色含蓝、黄、黑、白、绿；性能要求\n图像颜色：彩色；\n像素：≥300万；\n抓拍图像及车牌识别时间：≤0.1s；\n车辆捕获率：在车速为0～220km/h条件下，≥99.5%（分子为抓拍图像车辆数量，分母为实际通行车辆总数）；\n车牌图像识别准确率：在车速为0～220km/h的条件下，≥95%（分子为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）；\n若支持车身颜色识别功能，则车身颜色日间识别准确率：≥70%；\n若支持车辆品牌标志识别功能，则车辆品牌标志日间识别准确率：≥75%；\n传输接口：RJ45，100M/1000M自适应，以太网口数量≥2个，支持RTP/RTSP、TCP/IP、NTP等协议；\n平均无故障时间：MTBF≥30000h；\n适应白天、黑夜、雨雾天气环境，防护等级：IP65；\n功耗：≤30W（含温控模块）；\n工作环境温度：-40℃～+70℃；\n工作环境相对湿度：＜95%；\n平均修复时间：MTTR≤10分钟；\n视频压缩标准：H.264/H265；\n图片上可叠加时间、门架站点、方向、车道号、车牌号、车牌颜色等信息；\n内置SD卡容量不小于32G，支持断网时本地存储；\n可识别的车牌类型：符合“GA36-2014”、“GA35.1-2001”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照、支持新能源车牌、港澳双车牌等的汉字、字母、数字、颜色等信息；\n自动检测和上报识别器和补光灯的状态；\n支持北斗校时；\n镜头玻璃具备防雾、除霜功能；\n防护罩具备防雨、遮阳功能；\n安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。\n高清车牌识别摄像机采用视频检测的检测模式，通过高清摄像机抓拍，采用光纤网络进行传输。每套设备包含1套不小于300万像素高清视频流高速车牌自动识摄像机、1个补光灯。（用于收费车道）\n","信路威SWHV-PCC300","套",1]
["30","收费员终端","19寸显示器、专用收费键盘（含显示器和收费专用键盘）","联想19寸，科野KY37N","套",1]
["31","收费票据打印机","打印方式：24针击打式\n打印方向：双向最短距离逻辑查找定位打印\n可打印纸张：穿孔连续纸：宽度88.9mm（3.5吋），厚度：0.065~0.32mm\n进纸方式：穿孔连续纸拖纸器进纸\n出纸方式：滚筒式，上方出纸、撕纸\n打印头寿命：4亿次/针\n打印速度：134汉字/秒\n打票综合速度：小于2.5秒/票\n西文、数字：ASCII码\n中文字库：GB18030国标中文编码字符集（包含27533个汉字）\n","映美LQ-200KIII","台",1]
["32","雨棚信号灯（正向×↓，反向×）","雨棚信号灯（正向×↓，反向×）\n发光强度红色≥3000mcd，绿色≥4000mcd\n自动亮度4级可调\n距离100M处，可视角度≥30°\n雨棚灯控制方式220VAC控制或开关信号控制（可选）\n电源AC220V50W\n","捷赛JS-RSL-A2/B2","套",1]
["33","ETC综合显示屏（含黄色闪光报警器）","ETC综合显示屏（含黄色闪光报警器）\n显示屏亮度值：＞2000cd/m2；\n通行灯亮度值：红灯＞5000cd/m2，绿灯＞8000cd/m2；\n亮度自动调节；\n可视角度：＞120；\n车道通行指示灯控制方式：集成显示屏通讯指令的控制方式；\n车道通行指示灯供电：3A/5VDC；\n车道通行指示灯显示面积：200mm×200mm；\n声光报警器控制方式：集成显示屏命令控制；\n声光报警器供电：2A/220VAC；\n通讯方式：RS232/RS485串口通讯；\n浪涌电流保护；\n电源AC220V350W；\n滚动广告牌灯箱版面显示面积：688mm（长）×695mm（宽）；\n存储温度：-40℃～+85℃；\n工作温度：-20℃～+45℃；\n相对湿度最大95%；\n外壳：1.2mm镀锌板白色喷涂+5mm钢化玻璃；防护等级：IP65；\n安装：落地式；\n尺寸：箱体尺寸750mm（宽）×1650mm（高）×150mm（厚）。\n","捷赛JS-JX-A2-ETC","套",1]
["34","便携式收费机（含软件）","CPUIntel双核处理器1.8GHz\n内存DDR13334G\n硬盘500G\n显示器15\"LCD\n网卡IEEE802.3D100Base-T\nIC卡读写器根据客户要求定制\n打印机兼容StarSP320和EpsonESC指令集，可选串口或并口\n收费键盘HH40寿命≥2×107次，可根据键盘布局图定制\n语音报价双声道立体声报价\n键盘接口USB，鼠标键盘共用，HH40收费键盘用USB接口\n鼠标接口USB\nUSB接口6个（其中4个后置，1个侧置，1个HH40键盘专用）\n外置串口1个，DB9（可选RS232/485）\n交流电源要求AC220V1.5A\n功率60W\n工作环境温度-10~60℃，湿度0%~90%无冷凝\n电池聚合物锂电池（更具安全性），容量：8AH\n功能改进\n优化了电源模块，使设备运行更可靠、稳定，使用5A充电器，能保证便携机无电池正常工作（含软件）\n","捷赛，HH5","台",1]
["46","授权服务器","设备功能\n无缝接入在线密钥管理与服务平台，支持设备握手验证等管理功能；\n支持脱机情况下设定次数的PSAM授权和签到功能；\n支持联机情况下授权次数复位，授权和签到信息回传功能；\n支持国产密码算法SM2/SM3/SM4:支持SM2加密/解密，支持SM2签名/验签，支持SM3摘要生成，支持SM4加密/解密，支持SM2公私钥对生成，支持基于SM2算法的数字证书装载、存储和生命周期管理；\n支持硬件级安全链路建立，实现双向身份认证，实现会话密钥导入，实现安全报文(MAC)计算；\n内置PSAM授权安全板卡和全网通4G通讯模块；\n支持全网通4GVPDN加密通讯功能，并采用串口协议实现高速公路收费网络与其他网络之间的网络隔离；\n采用两层加密技术进行通信,在网络链路层采用国密SSL协议，在应用层采用SM2和SM4进行身份认证和数据加解密，有效解决数据篡改、截取、重放等非法操作。\n2、技术参数\n标准机架式硬件产品，提供机架安装套件；\n★CPUIntelXeon-1225CPU，内存8GB，硬盘500G；\n配置2个千兆以太网口(RJ45接口)；\n配置全网通4G通信模块，支持VPDN通信模式；\n具备面板指示灯和故障告警显示屏；\nPSAM授权安全板卡符合PCI-Express基本规范2.0版，支持ExpressCardTM标准1.0版，支持跨操作系统平台统一标准接口；\n提供B/S架构的完善管理功能和友好管理界面，支持IE10以上、Firefox等通用浏览器；\n并发能力：支持SE并发，吞吐量50TPS；\n支持车道数量：50条；\n密钥分散性能≤70毫秒/次；SM2生成速度≤250毫秒/次；SM2签名≤120毫秒/次；SM2验签≤80毫秒/次；SM4加解密性能18KB/秒；\n密钥存储：对称密钥保存≥16条；授权寿命：≥200万次授权计数；工作温度：0°C~+50°C；存贮温度：-20°\nC~+60°C；\n静电防护：空气：8KV；接触：6KV；\n工作湿度：20%-85%RH(不许有凝露)。","由区联网中心授权采购","套",1]