{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["主要设备材料清单表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"主要设备材料清单表","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5]]}
["主要设备材料清单表"]
["序号","项目名称","性能参数","投标品牌型号","单位","数量"]
[1,"管理计算机","处理器：4 核处理器或以上，频率3.2 GHZ；\n内存：8GB，DDR4 或以上；\n硬盘：1TB，SSD固态；\n光驱：标配DVD 刻录光驱；\n网卡：10M/100M/1000M 自适应；\n显卡：独立显卡，显存≥2G；\n声卡：16 位立体声数字音频；\n键盘、鼠标：标准键盘鼠标；\n显示器：24”液晶显示器。分辨率1680×1050，亮度400cd/m2，对比度1000:1，\n响应时间<8ms；\n操作系统：Windows 10或以上版本。含操作系统、显示器、键盘、鼠标等","联想M430","台",3]
[2,"移动硬盘（4T）","4TB USB3.0 移动硬盘 Elements 新元素系列2.5英寸。","西部数据","台",1]
[3,"激光彩色打印机","幅面：A3、A4；\n打印速度：A3≥22ppm；\n内存：不小于48M；\n分辩率：不小于1200×1200dpi；\n内置打印服务器，RJ45口；\nMTBF＞10000小时，MTTR＜0.5小时。","理光M C2000","台",1]
[4,"针式打印机","A4版面；24针打印头，寿命不小于300000000次打击；\n分辨率：1440×720dpi；\n打印速度：汉字201字/秒，英文400字/秒；\nMTBF≥1000小时，MTTR<1小时。","映美LQ-200KIII","台",1]
[5,"服务器机柜","1、42U机柜600mm*1000mm*2000mm；\n2、前后弧形网孔门；8位国际排插组件1套，固定板6块，风扇组件4套；\n3、重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角板手1只；\n4、机柜顶板、底板：采用1.2mm优质冷轧钢板；\n5、框架1.2mm优质冷轧钢板；\n6、层板采用1.5mm优质冷轧钢板 （可上下调节）；\n7、机柜前门、后门1.2mm优质冷轧钢板(可选择高密度网孔)；\n8、侧门采用1.0mm优质冷轧钢板 ；\n9、机机承重内立柱：采用2.0mm优质冷轧钢板 （可前后调节）。","图腾GD6042","套",2]
[6,"防盗报警设备","一、智能报警主机1台\n最多可以接40个防区：自带8个有线防区、通过485扩展模块最多扩展40个有线防区；最多可扩展40个433MHz或者LORA无线防区。\n主机自身支持2个可编程PGM输出和一个有源报警输出。每个可编程PGM输出支持200mA电流，PGM输出支持布防联动、报警联动、远程控制等。\nDC13.8V电源输入；1组辅助电源输出（最大500mA）；1组备用蓄电池接口（交直流自动切换、欠压可识别，并上报中心）。\n通过485扩展40个继电器输出，可以作为联动输出，联动的防区和属性可编程。\n支持6组定时布防撤防功能，支持周一至周日可选。\n支持报警通知（电话、短信、微信公众号等报警通知），支持8个短信及电话报警号码。\n支持电话远程喊话、对讲功能。\n支持1个GPRS中心、2个IP中心。\n支持8个键盘，键盘可显示防区、编程、布撤防等状态。\n主机支持1个主密码（管理员密码）和1个编程密码，1组挟持密码，16个用户密码（布撤防密码，布撤防权限可编程）、40个防区布撤防密码。\n支持RS232接口，可支持本地程序升级及接入232串口打印机，实现报警实时打印。\n支持10秒录音，录制报警主机安装位置名称，报警时播报录音，让接警人员第一时间知道报警位置。\n智能语音提示，支持布撤防、编程、报警语音播报，防区播报内容同步防区名称（报警时采用“本地主机名称”+“防区名称”+“报警”组合）。语音包括本地播报、用户电话语音播报。\n系统自带时钟芯片，掉电时间继续运行。\n系统支持黑匣子功能，可以分别保存最近6000条报警记录、操作记录。\n支持通过键盘查询语音播报：报警记录、操作记录、系统状态、系统时间、系统版本、GPRS信号强度。\n模块化设计，电路板上包含LORA模块接口、IP模块接口、GPRS模块接口和电话模块，用户可以选配。\n支持16组433MHz遥控器。\n支持外出布防、强制布防、留守布防、快速布防等多种布撤防方式。\n电气参数：\n输入电源：DC13.8V 辅助输出：DC12V500mA 静态电流：300mA 报警电流：≥1000mA\n报警输出口：DC12V500mA 有线防区：线尾电阻2.2KΩ 无线参数：433MHz，编码方式1527，震荡电阻220KΩ\n工作温度：-10～55℃\n二、吸顶三鉴红外探测器2个\n室内吸顶四源全密封微波头+双元红外+模糊逻辑分析，采用贴片技术，抗EMI、RFI干扰，自动温度补偿，探测范围：直径10米，吸项式。\n三、烟雾探测器2个\n有线联网型烟雾探测器，DC9-16V，NC/NO输出，静态电流：≤10Ua，声光报警，手动测试，自动复位。\n四、温湿度一体探测器2个\nLCD大屏显示设计，更加方便和直观。\n摄氏度和华氏可切换，适用于各个区域和环境。\n壁挂吸顶结构设计，易于安装。\n超低功耗和独特风道设计，解决电路板温度问题，测量更精确，响应更快。\n产品防护性能强，设计防雷保护。\n进口高精度温湿度探头，保证了产品的测量性能。\n测量精度高，范围宽，一致性好。\n独特的控制逻辑，可以实现多种功能，如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警等。\n电气参数：额定电压：DC12V 测量范围：温度：-20℃∽80℃；湿度：0∽99%rh\n测量精度：温度：±0.3℃ 分辨率0.1℃；湿度：±3%rh 分辨率1rh\n报警输出：1路开关量输出（常开／常闭可选）\n探测面积：10∽20 m2/个\n工作范围：-40∽+125℃(-40至257℉)\n响应时间：8s（tau63%）\n五、报警主机专用后备电池12V/7AH 1个、被动探测器集中供电开关电源（DC-12V/5A）1个、声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 2个、配件辅材等。","大华DH-ARC9016C-V3","套",1]
[7,"门禁设备","一、门禁一体机2台\n读卡类型：Mifare卡卡号和内容、CPU卡序列号、身份证序列号；\n存储容量：光学式指纹模块，5000枚指纹，10万张卡，10万个密码，30万记录存储；\n通信方式：有线网络，WiFi；\n输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2；\n输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1；\n工作电压：DC 12V；\n工作电流：1A(max)；\n二、门禁电源含蓄电池1套\n产品组成：含4.17A开关电源，空开×1；\n输入电压：100-240VAC；\n输出电压：12VDC；\n输出电流：4.17A；\n输出功率：50W；\n纹波与噪声：< 150mVpp；\n电压调整范围：11-14Vdc；\n三、门禁磁力锁 2套\n钛合金材质,电压：DC12V,吸力:280KG,\n四、出门开关2个\n触摸式、优质塑料面板。\n五、RVV4*1.0电源线100米、PVC管30米、安装辅材等。\n","大华DH-ASI1212F-C ","套",2]
[8,"机房操作台(三个工位)","三个工位\n全钢结构-下柜标准19寸机架结构，可直接上设备；\n柜体板材：柜体1.5mm/桌腿12.0mm冷轧钢板 ；\n台面30mm高强度密度板，木面喷涂环保金属漆；\n配置：每个位配2件活动层板+1套键盘托盘+3套椅子；\n规格：宽三位1830*深950*高750。（含配套桌椅）\n","国产优质","套",1]
[9,"监控室半球摄像机（高清）","400万星光级高清，1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机\n最小照度:彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR\n镜头:4 mm@ F1.6, 水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3° (2.8mm,6mm,8mm可选)\n调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360°\n宽动态范围:120dB\n视频压缩标准:H.265/H.264/ MJPEG\n最大图像尺寸:2560 × 1440\n存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ,配合海康黑卡支持SD卡加密及SD状态检测功能\n通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口\n音频接口:1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out)接口(插线式接口),内置麦克风\n报警接口:1路报警输入,1路报警输出（三极管:超过30毫安建议加继电器）\n电源输出接口:支持1路DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电\n工作温度和湿度:-10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)\n电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af)\n电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口\n功耗:DC12V:7W Max  PoE:8.5W Max\n红外照射距离:最远可达30米\n防护等级:IP66","大华DH-IPC-HDW3438HDT","套",1]
[10,"绿通查验管理计算机","处理器：4 核处理器或以上，频率≥3.2 GHZ；\n内存：≥8GB，DDR4 或以上；\n硬盘：≥1TB，SSD固态；\n光驱：标配DVD 刻录光驱；\n网卡：10M/100M/1000M 自适应；\n显卡：独立显卡，显存≥2G；\n声卡：16 位立体声数字音频；\n键盘、鼠标：标准键盘鼠标；\n显示器：24”液晶显示器。分辨率1680×1050，亮度400cd/m2，对比度≥1000:1，\n响应时间<8ms；\n操作系统：Windows 10或以上版本。","联想M430","台",1]
[11,"网线六类非屏蔽网线","六类非屏蔽网线。","国产优质","m",300]
[12,"电力电缆RVVP 3×2.5mm2","电力电缆RVVP 3×2.5mm2","国产优质","m",200]
[13,"铜芯电线BVR4mm2","铜芯电线BVR4mm2","国产优质","m",300]
[14,"网线六类非屏蔽网线","六类非屏蔽网线","国产优质","m",3000]
[15,"尾纤（5m）","尾纤（5m）","国产优质","根",40]
[16,"光缆终端盒8口光缆终端盒、含耦合器。","8口光缆终端盒、含耦合器。","国产优质","个",10]
[17,"单模光缆8芯 ","单模光缆8芯。","国产优质","m",2000]
[18,"电力电缆RVVP 3×2.5mm2","电力电缆RVVP 3×2.5mm2","国产优质","m",2500]
[19,"电力电缆RVVP 10×0.75mm2","电力电缆RVVP 10×0.75mm2","国产优质","m",500]
[20,"电力电缆RVSP 2×1.5mm2","电力电缆RVSP 2×1.5mm2","国产优质","m",500]
[21,"车辆检测线圈FVN1.5","车辆检测线圈FVN1.5","捷赛","m",200]
[22,"网线六类非屏蔽网线。","六类非屏蔽网线。","国产优质","m",1200]
[23,"尾纤（5m）","尾纤（5m）","国产优质","根",32]
[24,"单模光缆8芯单模光缆8芯","单模光缆8芯","国产优质","m",800]
[25,"电力电缆RVVP 3×2.5mm2","电力电缆RVVP 3×2.5mm2","国产优质","m",1000]
[26,"电力电缆RVVP 10×0.75mm2","电力电缆RVVP 10×0.75mm2","国产优质","m",200]
[27,"电力电缆RVSP 2×1.5mm2","电力电缆RVSP 2×1.5mm2","国产优质","m",200]
[28,"计量标定费用","计量标定费用定制，含施工。","定制","项",4]